|  |
| --- |
| logoVSCHT_zakl**POžární řád****pro knihovnu****Organizace:** Vysoká škola chemicko-technologické v Praze **Adresa objektu:** Technická …, 166 28 Praha 6 - Dejvice**Umístění pracoviště**: Budova …, … patro, místnost č. …Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečíProvoz knihovny je činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, při které dochází ke shromažďování a ukládání knih, časopisů a jiných tiskovin. Knihy se ukládají do dřevěných nebo kovových policových regálů nebo skříní. Požární nebezpečí vyplývá z nahodilého požárního zatížení 120 kg/m2 a celkového množství uložených knih.Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek* Bezdřevý papír: teplota vzplanutí = 227 °C, teplota vznícení = 407 °C
* Papír vrstvený PE (časopisový): teplota vzplanutí = 425 °C, teplota vznícení = 465 °C.

Množství skladovaných knih a tiskovin je omezeno velikostí knihovny a nosností regálů na 2 000 kg.Požadavky na zabezpečení požární ochrany* V knihovně platí zákaz kouření a manipulace s plamenem. Je nutné vyloučit zdroje iniciace požáru.
* Je zakázáno odkládat snadno hořlavé látky na topná tělesa.
* Osvětlovací tělesa musí být opatřena kryty a vzdálena od hořlavých látek min. 1 m.
* Je zakázáno používat soukromé (vnesené) nebo nezrevidované elektrické, či jiné spotřebiče.
* Je zakázáno zřizovat náhradní osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod.
* El. instalace musí být provedena pro příslušné prostředí, nesmí být zřizována žádná provizoria.
* El. rozvaděče musí být uzavřené, označené a trvale volně přístupné.
* U všech elektrických zařízení se musí provádět pravidelné revize. Revize a opravy elektrických zařízení smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací.
* Instalace, údržbu a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, lze provádět jen za podmínek podle vyhl. č. 87/2000 Sb. (vystavit příkaz k práci, zajistit pracoviště).
* V knihovně je nutné dodržovat pořádek a čistotu, el. zařízení musí být pravidelně čištěna od prachu.
* V knihovně nesmí být skladovány předměty, které nesouvisí s jejím provozem.
* Hasicí přístroje, hydranty, el. rozvaděče a hlavní uzávěry musí být trvale volně přístupné.

Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnostiOsoby pohybující se v prostoru knihovny si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat tento pořád řád a upozorňovat na závady v zajištění požární ochrany. V případě vzniku požáru se postupuje podle požární poplachové směrnice.Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob* Únikové cesty nesmí být zastavovány materiálem a předměty, které by překážely volnému úniku osob.
* Po celou dobu návštěvní doby musí být v knihovně přítomen určený odpovědný pracovník. Ponechávat návštěvníky knihovny bez dozoru je zakázáno.
* Po skončení pracovní doby nebo jiné povolené aktivity je poslední odcházející osoba povinna zkontrolovat vypnutí všech elektrických spotřebičů, které nejsou dle návodu na obsluhu určeny k trvalému provozu.
* Požární řád musí být vyvěšen na předmětném pracovišti u vstupních dveří a to tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se na daném pracovišti.

**Za dodržování zásad požární ochrany na pracovišti odpovídá: ……………………………..**Vypracoval: Ing. Petr Dolníček, Ph.D.Vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence rizik (972); OZO PO č. Š-TPO-3/2018 Schválil: prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. V Praze dne:15. 1. 2024 rektor |