**VŠCHT**

**Rekonstrukce velké zasedací**

**místnosti rektora včetně přilehlých kanceláří**

**TABULKY PRVKŮ – stavební interiér**

**kódy:**

**T = truhlářské prvky stávající opravované nebo vyrobené na míru včetně nábytku**

**S = nábytek stávající, použitý, přenesený**

**Tabulka truhlářských prvků "T"**

Truhlářské prvky pevně spojené se stavbou a truhlářské prvky volně stojícího

nábytku vyrobené na míru

*Pozn.: veškeré rozměry nutno ověřit na místě před zahájením realizace.*

Nábytek bude proveden z masivního dubu (rámy dvířek, křídel, naklížené lišty, hrany, římsy, soklové desky, roznášecí rámy. Materiál bude doplněn o laťovku dýhovanou dubem (boky, větší desky) a dýhovanou překližkou (výplně dvířek). Záda budou provedena z překližek, na viditelné straně vnitřku knihoven pak dubem dýhované. Dýhy budou sestaveny do ornamentu dle výkresové dokumentace. Veškerá povrchová úprava a barevnost bude předložena projektantovi na vzorcích k odsouhlasení!

Nábytek vycházející z původního „amerického“ nábytku z 20. a 30. let 20. století. Jedná se o systém amerických knihoven a registračních skříní s roletou. Předpokládá se nákup amerických knihoven od renomovaného finského výrobce (nebo výroba formou kopie dle předlohy vyráběných kusů). Nábytek bude umístěn společně s nábytkem vyrobeným - v jedné místnosti. Tento nábytek bude proveden jako volná tvarová kopie nábytku nakoupeného (přesná kopie říms a soklů, nutno včas zajistit potřebné předlohy, výrobní dokumentaci a předložit projektantovi ke schválení).

Nábytek bude mít mosazné šroubovací závěsy pro vložené dveře, klasické rozvory, a zámky. Madla a úchopy dřevěná, mosazná, vybraná v depozitu či dohledaná v antiku. Veškeré kování konkrétně nepojmenované bude předem vytipováno a předloženo projektantovi ke schválení!.

**Veškeré prvky jsou navrženy ve stupni výkresu tvaru. Dodavatel si sám zajistí potřebné výrobní výkresy, jejichž podobu předloží projektantovi k odsouhlasení.**

**Během realizace truhlářských prvků, zejména obkladů stěn je zkoordinovat umístění el. zásuvek a vypínačů a počítat s truhlářskými přípomocemi na místě!**

**Zásuvky a vypínače budou v dřevěném obkladu umístěny vždy v kazetě**

Před výrobou jednotlivých kusů, zejména osobního nábytku rektora, kancléřky a sekretářky rektora je nutno včas zajistit event. speciální požadavky na zamykání.

**I** *odstraňovaný prvek*  **1 ks**

**T** Dveře dvoukřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové s vnitřním čalouněním

sv. r. 1410/2240 mm

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, z vnější strany dvoubarevné, z vnitřní strany opatřené novodobým čalouněním;

*Kování:* původní závěsy, novodobá klika, 1x zámek vložkový, 1x zámek vložkový přídavný

*Navrhovaný stav:*

Dveře budou odstraněny včetně zárubní, otvor zazděn. Dveře budou jako komplet uloženy v depozitu VŠCHT k případnému opětovnému použití na jiném potřebné místě

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**II** *odstraňovaný prvek*  **3 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové s vnitřním čalouněním

sv. r. 2x 900/2250; 1x 790/2250 mm

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, s jedné či ze dvou stran s čalouněním

*Kování:* původní závěsy, novodobá klika, 1x zámek vložkový, 1x zámek vložkový přídavný

*Navrhovaný stav:*

Dveře budou odstraněny včetně zárubní, otvory zazděny, případně upraveny dle stavebního výkresu. Dveře budou jako komplet uloženy v depozitu VŠCHT k případnému opětovnému použití na jiném potřebné místě

**Dveře možno po truhlářské úpravě použít v rámci nového umístění v rámci prvků 4/T!**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**III** *odstraňovaný prvek*  **3 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové

sv. r. 900/1940

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, s

*Kování:* původní závěsy, štít bez kliky, zámek - dveře trvale zamčeny, nepoužívány

*Navrhovaný stav:*

Dveře budou odstraněny včetně zárubní, otvory zazděny. Dveře budou jako komplet uloženy v depozitu VŠCHT k případnému opětovnému použití na jiném potřebné místě

**Dveře možno po truhlářské úpravě použít v rámci nového umístění v rámci prvků 4/T**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1a *stávající*  1 ks**

**T** Dveře dvoukřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové s vnitřním čalouněním

sv. r. 1410/2240 mm

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, z vnější strany dvoubarevné, z vnitřní strany opatřené novodobým čalouněním;

*Kování:* původní závěsy, novodobá klika, 1x zámek vložkový, 1x zámek vložkový přídavný

*Navrhovaný stav:*

- celková repase dveří: úprava podkladu dveří tmelením, oprava poškození

dřeva vložkami či dřevěnými plombami

- odstranění nátěrů opálením a přebroušením

- výměna sady kliky - bude dohledán původní set (2x klika, 2x štít), případně vyrobena kopie pravděpodobně bílá mosaz

- 2x vložkový zámek

- elektrický vrátný

- obnova povrchové úpravy dle původní úpravy - fládrový nátěr imitující dub,

na vnější straně křídel i obložky. Bude upřesněno na místě na základě předloženého vzorku

obložky vnitřní strany - smetanově bílý

lak (slonová kost),

- nové vnitřní čalounění, koženka, hnědá barva (barva, materiál a vzhled budou upřesněny před zahájením realizace na základě předložených vzorků dodavatele)

- místnost nově označena tabulkami na dveřích z gravírované mosazi s matným lakem vel.270/270 mm s označením místnosti a vel.50/100mm s číslem dveří

Schema čalounění: DTTO 1b/T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**1b *stávající* 1 ks**

**T** Dveře dvoukřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové s vnitřním čalouněním

sv. r. 1410/2230 mm

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, z vnější strany dvoubarevné,

*Kování:* původní závěsy, novodobá klika, 1x zámek vložkový, 1x zámek vložkový přídavný



*Navrhovaný stav:*

- celková repase dveří: úprava podkladu

dveří tmelením, oprava poškození

dřeva vložkami či dřevěnými plombami

- odstranění nátěrů opálením a

přebroušením- výměna sady kliky - bude

dohledán původní set (2x klika, 2x štít),

případně vyrobena kopie

pravděpodobně bílá mosaz

- 2x vložkový zámek (případná výměna)

- obnova povrchové úpravy dle původní úpravy - fládrový nátěr imitující dub,

na vnější straně křídel i obložky. Bude upřesněno na místě na základě předloženého vzorku

obložky vnitřní strany - smetanově bílý

lak (slonová kost),

- nové vnitřní čalounění, koženka, hnědá barva (barva, materiál a vzhled budou upřesněny před zahájením realizace na základě předložených vzorků dodavatele)

- místnost nově označena tabulkami na dveřích z gravírované mosazi s matným lakem vel.270/270 mm s označením místnosti a vel.50/100mm s číslem dveří

Schema čalounění:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2 *stávající* 1 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s obložkovou zárubní, kazetové s vnitřním čalouněním

sv. r. 890/2260mm, s prahem

*Stávající stav:* dveře s několika krycími nátěry, drobná poškození,

*Kování:* původní závěsy, novodobá klika se štíty, 1x zámek vložkový, 1x zámek vložkový přídavný



*Navrhovaný stav:*

- celková repase dveří

- očištění dveří od nátěrů

- truhlářské opravy, výměna prahu (dub)

- výměna lemování obložky na vnitřní straně dveří (m.č.101) – lemování (stuha) bude provedeno shodně se dochovanou úpravou např. prvku 1/T, 1b/T)- výměna sady kliky - bude dohledán původní set (2x klika, 2x štít), případně vyrobena kopie pravděpodobně bílá mosaz- obnova nátěrů - na základě průzkumu barevnosti; předpoklad: obložky - smetanově bílá (slonová kost), rámy vnějších křídel - slonová kost, - nové vnitřní čalounění, koženka, hnědá barva barva, materiál a vzhled budou upřesněny před zahájením realizace na základě předložených vzorků dodavatele)

- místnost nově označena tabulkami na dveřích z gravírované mosazi s matným lakem

vel.270/270 mm s označením místnosti a vel.50/100mm s číslem dveří

Schema čalounění: DTTO 1b/T

- výměna zámků: horní přídavný zrušen, zámkový v pozici kliky nahrazen vložkovým bezpečnostním

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3 *stávající* 3 ks**

**T** Okno dvojité špaletové (kastlové), šestikřídlé, 2x dovnitř otvíravé

r. 2050/2940 mm

*Stávající stav:* okno s bílým nátěrem, zasklení do sklenářského tmelu, stav dobrý

*Kování:* původní kování, 6x jazýček s kličkou, 2x ovládání ventilace, bílá mosaz



*Navrhovaný stav:*

celková repase oken: úprava podkladu tmelením, oprava

poškození dřeva vložkami

či dřevěnými plombami

- odstranění nátěrů opálením a

přebroušením

- drobné truhlářské opravy, zejména v okolí

parapetu

- opravy tmelů zasklení

- obnova nátěrů - na základě průzkumu

barevnosti; předpoklad: bílá

- repase kování – vyčištění, přeleštění,

promazání, zprovoznění funkčnosti

- demontáž stávajícího těsnění, montáž

nového zafrézovaného silikonového těsnění

- dopasování a zasilikonování vnějších parapetů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3a *stávající* DTTO 3/T 6 ks**

**T** Okno dvojité špaletové (kastlové), šestikřídlé, 2x dovnitř otvíravé

r. 2050/2940 mm

*Stávající stav:* okno s bílým nátěrem, zasklení do sklenářského tmelu, stav dobrý

*Kování:* původní kování, 6x jazýček s kličkou, 4x ovládání ventilace, bílá mosaz

*Navrhovaný stav:*

Celková repase oken:

- výroba repliky 2 ks vnějších spodních křídel

- úprava podkladu tmelením, oprava poškození dřeva vložkami

či dřevěnými plombami

- odstranění nátěrů opálením přebroušením

- drobné truhlářské opravy, zejména v okolí parapetu

- opravy tmelů zasklení

- obnova nátěrů - na základě průzkumu

barevnosti; předpoklad: bílá

- repase kování – vyčištění, přeleštění,

promazání, zprovoznění funkčnosti

- demontáž stávajícího těsnění, montáž

nového zafrézovaného silikonového těsnění

- dopasování a zasilikonování vnějších parapetů

- do prostoru špalety bude instalována

screenová roleta s elektrickým ovládáním; barva antracit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4 *nové*  1xL, 1xP 2 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s dřevěnou obložkovou zárubní, kazetové

sv. r. 800/2250 mm

Dveře budou provedeny jako jednokřídlá kopie stávajících dveří 1/T včetně profilovaných obložek – dodavatel zajistí přesné oměření a zpracování výrobního výkresu, který bude předložen projektantovi k odsouhlasení

*Materiál:* smrk,

*Kování:* 3x zasekávací závěs DTTO historické závěsy viz prvek 1/T

1x sada klik se štítek a  obyčejným zámkem, bílá mosaz, viz historické kliky a štíty v budově např.: dveře do posluchárny AI

*Nátěr:* - bude proveden na základě průzkumu barevnosti prvku 1/T. Předpoklad – krycí nátěr v odstínu slonové kosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4a *nové*  P 1 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s dřevěnou obložkovou zárubní, kazetové

sv. r. 800/2250 mm s prahem, včetně profilovaných obložek – dodavatel zajistí přesné oměření a zpracování výrobního výkresu, který bude předložen projektantovi k odsouhlasení

Dveře budou provedeny jako jednokřídlá kopie stávajících dveří 1/T včetně obložek

*Materiál:* smrk,

*Kování:* 3x zasekávací závěs DTTO historické závěsy viz prvek 1/T

1x sada klik se štítek a  obyčejným zámkem, bílá mosaz, viz historické kliky a štíty v budově dveře do posluchárny AI

*Nátěr:* - bude proveden na základě průzkumu barevnosti prvku 1/T. Předpoklad – krycí nátěr v odstínu slonové kosti

*Čalounění:* dveře budou z vnitřní strany (proti pantům) opatřeny čalouněním, koženka, hnědá barva (barva a materiál budou upřesněny před zahájením realizace na základě předložených vzorků dodavatele) schéma čalounění viz 1b/T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4b *nové*  P 1 ks**

**T** Dveře jednokřídlé interiérové, s dřevěnou obložkovou zárubní, kazetové

sv. r. 890/2260 mm bez prahu, včetně profilovaných obložek – dodavatel zajistí přesné oměření a zpracování výrobního výkresu, který bude předložen projektantovi k odsouhlasení

Dveře budou provedeny jako jednokřídlá kopie stávajících dveří 1/T včetně obložek

*Materiál:* smrk,

*Kování:* 3x zasekávací závěs DTTO historické závěsy viz prvek 1/T

1x sada klik se štítek a  obyčejným zámkem, bílá mosaz, viz historické kliky a štíty v budově dveře do posluchárny AI

*Nátěr:* - bude proveden na základě průzkumu barevnosti prvku 1/T. Předpoklad – krycí nátěr v odstínu slonové kosti

*Čalounění:* bez čalounění

*Označení:*  místnost nově označena tabulkami na dveřích z gravírované mosazi s matným

lakem vel.270/270 mm s označením místnosti a vel.50/100mm s číslem dveří

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5a *nové*  13, 86 bm**

**T** dřevěný obkladový kryt radiátorů s parapetem a mřížkami

v. 835mm, délka celková 13860 mm, hl vrchní desky 230-340

rozměry plechových výplní 7x 490/980 mm, 8x 480/490 mm, 7x 160/980 mm


Kryt bude proveden jako nosná rámová konstrukce výplněmi. Všechny svislé výplně s mřížkou budou vysazovatelné na jednoduché kování. Parapety budou na straně zdi podepřeny typovými ocelovými konzolkami cca 150/150 mm.

Celek bude proveden jako tvarová kopie krytu stávajících historických radiátorů např. v posluchárně AI, AII

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. Dýha*;* nerezová prosekávaná mřížka se čtvercovými otvory 8/8 mm

*Kování:* 30x vsazovací kování (hák + protikus); cca 8-10 úhelníkových konzolek do zdiva

*Nátěr:* přimoření (palisandr) + polomatná politura (snaha o přiblížení se vzhledu původní povrchové úpravě kytů radiátorů v posluchárně A1 v budově A)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5b *nové*  6, 85 bm**

**T** dřevěný obkladový kryt radiátorů s parapetem a mřížkami

v. 835mm, délka celková 6850 mm, hl vrchní desky 230-340

rozměry plechových výplní 3x 490/980 mm, 4x 480/490 mm, 3x 160/980 mm

Provedení DTTO 5a/T

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. Dýha*;* nerezová prosekávaná mřížka se čtvercovými otvory 8/8 mm

*Kování:* 14x vsazovací kování (hák + protikus); cca 4-6 úhelníkových konzolek do zdiva

*Nátěr:* přimoření (palisandr) + polomatná politura (snaha o přiblížení se vzhledu původní povrchové úpravě kytů radiátorů v posluchárně A1 v budově A)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5c *nové*  3, 73bm**

**T** dřevěný obkladový kryt radiátorů s parapetem a mřížkami

v. 835mm, délka celková 3730 mm, hl vrchní desky 230-340

rozměry plechových výplní 1x 490/980 mm, 2x 480/490 mm, 1x 160/980 mm

Provedení DTTO 5a/T

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. Dýha*;* nerezová prosekávaná mřížka se čtvercovými otvory 8/8 mm

*Kování:* 6x vsazovací kování (hák + protikus); cca 3 úhelníkových konzolek do zdiva

*Nátěr:* přimoření (palisandr) + polomatná politura (snaha o přiblížení se vzhledu původní povrchové úpravě krytů radiátorů v posluchárně A1 v budově A)

**6 *nové*  1 ks**

**T** Pevný nadsvětlík s výklopným oknem, interiérový, 16-tabulkový

v.r. 3400/1800 mm

Nadsvětlík bude proveden jako tvarová kopie dřevěného proskleného nadsvětlíku dvoukřídlých kyvných dveří na chodbě VŠCHT, budova A, 2.NP (prostor před místnostmi řešenými touto projektovou dokumentací).

2x jedna tabulka provedena jako sklopné větrací okénko. Prvek není kreslen, nutno oměřit potřebné rozměry přímo na originálním kuse a provést kopii dle potřebného rozměru! Dodavatel provede vlastní výrobní výkres, který bude předložen projektantovi k odsouhlasení

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. dýha*;* tabulové sklo tl. 4 mm

*Kování: 10x* typové lavičníky

4x zasekávací závěs typový, 2x okenní jazýček – záskočka s protikusem + pákový mechanismus otevírání

*Nátěr:* lesklá politura (DTTO původní povrchová úprava dělících prosklených stěn na chodbě v 2.NP)

**7a *nové*  1 ks**

**T** obložení stěny s věšákem a odkládací plochou na klobouky a tašky

v.r. 2500/300/2000 mm


obložení bude řešeno jako panelové (3 panely) šroubované na rastr latí cca 60/ 20 mm, kotveného do zdiva pomocí hmoždinek a vrutů

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. dýha*;*

*Kování:* 18x atypický háček na šaty, bílá mosaz*,*

spojovací materiál na dřevo

*Nátěr:* lesklá politura (DTTO původní povrchová úprava dělících prosklených stěn na chodbě v 2.NP)



**7c *nové*  1 ks**


**T** obložení stěny s věšákem a odkládací plochou na klobouky a tašky

v.r. 1400/2000 mm

obložení bude řešeno jako panelové (2panely) šroubované na rastr latí cca 60/ 20 mm, kotveného do zdiva pomocí hmoždinek a vrutů

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. dýha*;*

*Kování:* 10x atypický háček na šaty, bílá mosaz*,*

 spojovací materiál na dřevo

*Nátěr:* lesklá politura (DTTO původní povrchová úprava dělících prosklených stěn na chodbě v 2.NP)

**9 *nové*  1 ks**

**T** Dřevěné obložení stěny s mělkou kazetou s designově skládanými dýhami a dvojicí obrazů

Výška . obkladu – 1950mm – 2390 mm, plocha 18,96 m2 z toho 4,96 m2 vsazené obrazy včetně rámů. Obrazy nejsou součástí návrhu! Rozměr pro obraz: 2x 1620\*1180 mm

Obložení je složeno ze samostatných dřevěných panelů, montovaných na rošt z latí 22/40, kotvených do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Mezi panely je ponechána mezera pro vložení profilované lišty, kryjící kotevní vruty. Panely jsou tvořeny rámy s vnitřní plochou kazetou se čtyřmi soustředně (s dezénem na koso) skládanými dýhami. Samostatně je tvořen jednoduchý sokl a minimální římsa s minimální profilací (segmentová hrana).

Prvek bude mít obdobné detaily jako prvek 8/T (lišty, profily rámu kazet)

*Materiál:* dub. masiv, laťovka, dub. dýha, překližka*;*

*Kování:* běžný spojovací materiál

*Nátěr:* polomatná politura ořech (shodná s finským nábytkem, barva 03)

Pozn.: V obkladu budou umsítěny zásuvky a vypínače - nutno korigovat během realizace a počítat s truhlářskými přípomocemi!





Schéma jednoho pole:

**17 *nové*  1 celek**

**T** Kuchyňská sestava půdorysného tvaru "U"

rozměry čelní strany,

 spodní skříňky: 3340/600 mm, v. 850 mm

vrchní závěsné skříňky:

rozměry krajních křídel,

spodní skříňky 2x 1800/600 mm, v. 850 mm (1x blok se zásuvkami)

vrchní závěsné skříňky: 3340 / 700 / 350 mm + 2x 2100 / 700 / 350 mm

*Materiál:* standardní materiál - dřevo či jeho modifikace. Horní pracovní deska dřevotřísková, lamino ve struktuře MERANO, hnědá

Svislá plocha mezi spodními a horními skříňkami bude krytá skleněnou deskou FLOAT v barvě RAL 1000 (béžová zelená)

V lince bude nerezový dřez, myčka, lednice. Spotřebiče lze použít stávající z rušené kuchyňky m. č. 183. Nerezový dřez nový včetně pákové baterie

**18 garnýže dřevěné, truhlíkové, 2ks**

**T v. r. 2550 / 120 /120 mm**

dřevěná truhlíková garnýž s tyčí (na kroužky, nebo na textilní záložky záclon)

*Materiál:* dýhovaná překližka, laťovka tl. 18-20 mm

*Kování:* 4x ocelový úhelník100/100/30 pro kotvení do zdiva pomocí vrutů a hmoždin,

*Nátěr:* DTTO nábytek 8/T, 9/T ,10/T; ocelové úhelníky budou přetřeny nátěrem stěn

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Tabulka nábytku stávajícího, použitého "S"**

Nábytek je v době zpracování projektu používán v příslušných dotčených místnostech - kancelářích 182, 182a, 101

nábytek bude vyklizen a po dokončení stavební části umístěn do nových prostor dle PD

**1 Psací a PC stůl rohový 1ks**

**S**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2 Psací stůl se zásuvkovým kontejnerem 1ks**

**S**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3 Skříňová sestava na šanony 1ks**

**S**

Celkem 3 moduly skříně + rohové police

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4 konferenční stolek 1ks**

**S**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5 Soubor židlí 5ks**

**S**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6 Skříňová kuchyňka modulová 1ks**

**S**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7 Šatní skříň, případně skříň na akta 1ks**

**S**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**