|  |
| --- |
| logoVSCHT_zakl **POžární řád**  **pro knihovnu**  **Organizace:** Vysoká škola chemicko-technologické v Praze  **Adresa objektu:** Technická …, 166 28 Praha 6 - Dejvice  **Umístění pracoviště**: Budova …, … patro, místnost č. … Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí Provoz knihovny je činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, při které dochází ke shromažďování a ukládání knih, časopisů a jiných tiskovin. Knihy se ukládají do dřevěných nebo kovových policových regálů nebo skříní. Požární nebezpečí vyplývá z nahodilého požárního zatížení 120 kg/m2 a celkového množství uložených knih. Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek  * Bezdřevý papír: teplota vzplanutí = 227 °C, teplota vznícení = 407 °C * Papír vrstvený PE (časopisový): teplota vzplanutí = 425 °C, teplota vznícení = 465 °C.   Množství skladovaných knih a tiskovin je omezeno velikostí knihovny a nosností regálů na 2 000 kg. Požadavky na zabezpečení požární ochrany  * V knihovně platí zákaz kouření a manipulace s plamenem. Je nutné vyloučit zdroje iniciace požáru. * Je zakázáno odkládat snadno hořlavé látky na topná tělesa. * Osvětlovací tělesa musí být opatřena kryty a vzdálena od hořlavých látek min. 1 m. * Je zakázáno používat soukromé (vnesené) nebo nezrevidované elektrické, či jiné spotřebiče. * Je zakázáno zřizovat náhradní osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod. * El. instalace musí být provedena pro příslušné prostředí, nesmí být zřizována žádná provizoria. * El. rozvaděče musí být uzavřené, označené a trvale volně přístupné. * U všech elektrických zařízení se musí provádět pravidelné revize. Revize a opravy elektrických zařízení smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací. * Instalace, údržbu a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, lze provádět jen za podmínek podle vyhl. č. 87/2000 Sb. (vystavit příkaz k práci, zajistit pracoviště). * V knihovně je nutné dodržovat pořádek a čistotu, el. zařízení musí být pravidelně čištěna od prachu. * V knihovně nesmí být skladovány předměty, které nesouvisí s jejím provozem. * Hasicí přístroje, hydranty, el. rozvaděče a hlavní uzávěry musí být trvale volně přístupné.  Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti Osoby pohybující se v prostoru knihovny si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat tento pořád řád a upozorňovat na závady v zajištění požární ochrany. V případě vzniku požáru se postupuje podle požární poplachové směrnice. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob  * Únikové cesty nesmí být zastavovány materiálem a předměty, které by překážely volnému úniku osob. * Po celou dobu návštěvní doby musí být v knihovně přítomen určený odpovědný pracovník. Ponechávat návštěvníky knihovny bez dozoru je zakázáno. * Po skončení pracovní doby nebo jiné povolené aktivity je poslední odcházející osoba povinna zkontrolovat vypnutí všech elektrických spotřebičů, které nejsou dle návodu na obsluhu určeny k trvalému provozu. * Požární řád musí být vyvěšen na předmětném pracovišti u vstupních dveří a to tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se na daném pracovišti.   **Za dodržování zásad požární ochrany na pracovišti odpovídá: ……………………………..**  Vypracoval: Ing. Petr Dolníček, Ph.D.  Vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence rizik (972); OZO PO č. Š-TPO-3/2018 Schválil: prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  V Praze dne:15. 1. 2024 rektor |