**Tabulka osvětlení "O"**

Svítidla jsou navržena jednak ve formě atypické zakázkové výroby, vycházející z původního návrhu arch. Dr. Severina Ondřeje; v řadě druhé pak jako kopie stávajících, případně dohledaných v antiku svítidel. Velikosti světel pro jednotlivé místnosti budou upřesněny v rámci přípravy výrobní dokumentace.

**1 Nové svítidlo stropní, zavěšené (pendl) 7 ks**

**O v m.č. 182a, 182b, 102b**

Světlo bude provedeno jako kopie historického světla. Přesný vzor světla je umístěn v knihovně VŠCHT ve 3NP budovy A.



**2 Nové svítidlo stropní, zavěšené (pendl) 12 ks**

**O v m. č. 181, celková délka 1250 mm**

Světlo bude provedeno jako atypický výrobek dle náčrtu rozpracovaného do výrobní dokumentace.

 Návrh vychází přesně z původního návrhu svítidel Severina Ondřeje.

**3 Nové svítidlo stropní, zavěšené (pendl) 9 ks**

**O v m. č. 101, 102, celková délka 1730 mm**

Světlo bude provedeno jako atypický výrobek dle náčrtu rozpracovaného do výrobní dokumentace.

Návrh vychází přesně z původního návrhu svítidle Severina Ondřeje

